附件

2025年度第一批二星级绿色建筑标识项目（民用建筑）

序号	项目名称	申报单位	认定标准	标识星级	项目所在地	建筑类型	项目申报建筑面积（万㎡）	关键技术指标
建筑供暖空调负荷	节水器具用水效率等级	建筑隔声性能	室内主要 空气污染物浓度	外窗气密、水密、抗风压性能	全装修	绿地率	年径流总量控制率	可再生能源利用率	绿色建材应用比例
1	河南省政府投资项目代建中心2401项目	河南省政府投资项目代建中心、郑州大学综合设计研究院有限公司、中国建筑第七工程局有限公司	《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019	★★	郑州市	公共建筑	4.707	建筑供暖空调负荷降低10%	全部达到2级	房间空气声隔声性能达到高限值，楼板撞击隔声性能达到低限值	比国家标准GB/T18883限值降低20%	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密	全装修质量符合国家标准规定	37.61%	—	可再生能源提供的热水比例100%	34.80%
2	中国双汇总部	河南双汇投资发展股份有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南建筑科学研究院有限公司	《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2019	★★	漯河市	公共建筑	11.252	建筑供暖空调负荷降低10.22%	全部达到1级	房间空气声隔声性能达到低限和高限平均值，楼板撞击隔声性能达到高限值	比国家标准GB/T18883限值降低20%	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密	全装修质量符合国家标准规定	38.95%	56.79%	—	—

序号	项目名称	申报单位	认定标准	标识星级	项目所在地	建筑类型	项目申报建筑面积（万㎡）	关键技术指标
围护结构热工性能	节水器具用水效率等级	建筑隔声性能	可再生能源利用率	可再利用材料和可再循环材料用量比例
1	安阳市人民医院西院区修缮提升项目	安阳市人民医院、河南安建建设工程设计有限公司	《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T51141-2015	★★	安阳市	公共建筑	3.943	建筑围护结构热工性能比原有围护结构提升幅度达到45%	全部达到2级	房间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能均达到低限和高限平均值	可再生能源提供的空调用冷量和热量比例85.76%	10.49%