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本指引围绕道路运输经营者、机动车维修经营者及交通运输管理部门等三个方面的责任与要求，依据《河南省道路运输条例》及相关部令，系统梳理了道路运输车辆二级维护的制度建设、周期确定、计划编制、作业流程、数据上传、资料归档及监督检查等内容。旨在指导道路运输经营者建立并落实车辆二级维护制度、机动车维修经营者规范开展二级维护作业、各级交通运输管理部门实施科学有效监管，推动道路运输车辆二级维护工作更加规范，助力提升道路运输车辆技术安全水平。
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前  言
近年来，我省发生多起重大道路交通事故，给人民群众生命财产安全造成较大伤害，道路运输安全生产形势严峻。因道路运输车辆技术管理不到位引发的车辆自燃、爆胎、转向失控、制动失效等安全险情时有发生，暴露出部分道路运输经营者安全生产主体责任落实不到位，车辆维护制度未有效实施，二级维护作业不规范等问题。

道路运输车辆二级维护制度是道路运输经营者落实车辆技术管理主体责任、保持车辆技术状况良好的有效措施。道路运输车辆使用强度高、安全部件易磨损，科学规范开展二级维护工作，定期对车辆部件进行专业的检测、诊断和调整，能及时发现并修复制动、转向等关键系统的隐患，有效改善车辆的动力性、经济性、安全性和排放性能，保持车辆性能良好，防范因部件失效导致车辆失控等恶性事故发生，从源头上防范化解道路运输经营者车辆安全隐患，保障行车安全。

道路运输车辆二级维护工作涉及到道路运输经营者、机动车维修经营者以及交通运输主管部门，道路运输经营者应建立二级维护制度并组织对车辆进行二级维护，机动车维修经营者应按照标准规范对车辆进行二级维护作业，交通运输主管部门应加强对道路运输经营者二级维护制度落实情况及机动车维修经营者开展二级维护工作的规范性进行监督检查。根据行业调研，相关责任主体不了解二级维护工作职责和具体工作要求，导致道路运输经营者二级维护制度未有效落实，机动车维修经营者二级维护作业不规范，交通运输主管部门日常监管不到位。
因此，按照《河南省道路运输条例》要求，依据《道路运输车辆技术管理规定》《机动车维修管理规定》等部令规范要求，结合我省工作实际，省交通运输厅组织编制了《河南省道路运输车辆二级维护工作指引（试行）》（以下简称“工作指引”），旨在推动道路运输车辆二级维护制度更好落地实施，进一步加强和规范我省道路运输车辆技术管理工作。
第一章  总  则

一、属性定位

(1) 本工作指引所称道路运输车辆，是指从事道路旅客运输经营及道路货物运输经营的车辆。
(2) 本工作指引对道路运输经营者和机动车维修经营者开展二级维护工作的能力要求、制度要求、作业规范、数据上传、资料归档，以及交通运输主管部门开展二级维护相关工作监督检查给出了具体指导，适用于指导道路运输经营者、机动车维修经营者开展道路运输车辆二级维护工作以及交通运输主管部门开展二级维护工作落实情况监督检查。
二、职责定位

(1) 道路运输经营者是道路运输车辆技术管理的责任主体，负责建立车辆二级维护制度，组织
车辆开展二级维护，做好维护记录和维护资料归档，保证投入道路运输经营的车辆符合技术要求。

(2) 机动车维修经营者是二级维护作业质量的责任主体，按照《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344）等有关技术标准规范和汽车生产企业公开的维修技术信息（以下简称“汽车维修技术信息”），实施二级维护作业，做好维修数据上传和作业资料归档。开展道路运输车辆二级维护作业的企业，应具备二级维护项目、竣工检验所需设施设备和专业人员等能力。

(3) 各级交通运输主管部门要按照职责分工对道路运输经营者车辆二级维护制度落实情况和机动车维修经营者二级维护作业规范情况进行监管。

第2章   道路运输经营者
一、维护制度

道路运输经营者应建立车辆维护制度，车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。其中，日常维护指以清洁、补给和安全性能检视为中心内容的维护作业；一级维护指除日常维护作业外，以润滑、紧固为作业中心内容，并检查有关制动、操纵等系统中的安全部件的维护作业；二级维护指除一级维护作业外，以检查、调整制动系、转向操纵系、悬架等安全部件，并拆检轮胎，进行轮胎换位，检查调整发动机工作状况和汽车排放相关系统等为主的维护作业。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者负责组织实施，并做好记录。
二级维护制度应至少包括以下内容：

(1) 二级维护实施主体及职责；
(2) 二级维护周期；
(3) 二级维护计划；
(4) 二级维护项目；
(5) 二级维护记录，含机动车维修竣工出厂合格证管理。
二、维护周期

道路运输经营者应基于以下原则确定二级维护周期：
(1) 二级维护周期的行驶里程间隔或行驶时间间隔，应按照车辆维修手册、使用说明书及《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344），结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、气候条件和使用年限等因素确定。

(2) 道路运输经营者确定二级维护周期应以车辆行驶里程间隔为基本依据，对于不便及时统计行驶里程间隔的车辆，可用行驶时间间隔确定。

(3) 以山区、沙漠、炎热、寒冷等特殊运行环境为主的道路运输车辆，应缩短维护周期。

(4) 道路运输经营者确定的车辆二级维护周期超过GB/T 18344中推荐周期（见附件1）的，应在车辆维护制度中根据（一）注明依据，涉及到车辆维修手册、使用说明书的应注明对应车型版本。

三、维护计划

道路运输经营者应根据车辆维护周期，按照月度、季度或年度制定并下达车辆二级维护计划，根据维护计划组织车辆按时开展维护作业。车辆停驶或封存 4 个月以上的，投入运输生产前应进行二级维护作业。二级维护计划应至少包含以下信息：

(1) 责任部门及责任人；
(2) 车辆号牌及颜色；
(3) 计划维护时间或里程数；
(4) 编制时间、编制人员和企业负责人签字。
四、资料归档

道路运输经营者应建立车辆技术档案，实行一车一档。道路运输车辆二级维护作业完成后，应及时、完整、准确、规范填写《车辆维护登记表》（参见附件2），将机动车维修竣工出厂合格证、机动车维修费用结算清单、车辆主要零部件更换记录等存入车辆技术档案，鼓励道路运输经营者同步保存车辆二级维护作业时在维修企业位置的联网联控动态轨迹定位截图。
五、管理要求

(1) 道路运输经营者应定期检查二级维护计划执行情况，做好二级维护记录和机动车维修竣工出厂合格证管理，对逾期未维护的车辆，不得安排运输任务并及时进行整改。
(2) 道路运输经营者应根据车辆技术状况定期对车辆二级维护周期、维护项目进行评估优化。
(3) 道路运输经营者应对受委托开展二级维护的机动车维修经营者的维护质量进行评估，视情更换委托对象。发现机动车维修经营者存在未按技术规范维护、未进行竣工质量验检或检验项目不全、只收费不维护或虚列维护项目的，应及时向机动车维修经营者所在地交通运输主管部门举报。
第3章   机动车维修经营者

一、能力要求

开展道路运输车辆二级维护作业的机动车维修经营者，应按规定完成二类以上机动车维修经营备案，备案的经营范围应涵盖承修车型。此外，还应同时具备以下要求： 
(1) 根据承修车型配备相应的二级维护竣工检验设备，二级维护竣工检验设备见附件3。

(2) 二级维护工位应相对固定并在合适位置安装视频监控摄像头，实现车辆全作业流程有效监控，鼓励采集留存轮胎、制动系统、底盘等关键部位作业照片，影像资料保留期限不少于12个月。
(3) 从事电动汽车二级维护的，应配备不少于2名熟悉电动汽车高压系统专业的维修技术人员，均应取得低压电工特种作业操作证并经培训合格后上岗。
(4) 从事危险货物运输车、电动汽车二级维护的，应配备与所承修车型安全要求相适应的绝缘工具。电动汽车二级维护，还应配备绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩或眼镜等防护用具。
(5) 从事燃气汽车二级维护的，应设有密封性检查、卸压操作的专用场地，可设在室外。场地应远离火源，悬挂张贴防明火、防静电的标志。应配备不少于1名熟悉燃料供给系统专业的维修技术人员，经培训合格后方可上岗。
(6) 从事燃气汽车、危险货物运输车、电动汽车二级维护的，应有专用维修车间并设置明显的指示性标志和静电消除设施标志牌。车间应通风良好，不可堆放可能危及安全的物品，周围5 m内应无任何可能危及安全的设施。
二、制度要求

机动车维修经营者应健全并落实质量管理制度、安全生产管理制度、车辆维修档案管理制度、人员培训制度、设备管理制度、配件管理制度等维修管理制度，并在维修管理制度中涵盖二级维护相关要求，具体如下：
(1) 质量管理制度中应明确二级维护“三检”（进厂、过程、竣工）制度、机动车维修竣工出厂合格证管理、二级维护质量保证期等。
(2) 安全生产管理制度中应明确特种作业人员持证上岗要求，二级维护所使用机电设备的安全操作规程，以及从事燃气汽车、危险货物运输车和新能源汽车二级维护的安全作业和防护要求等。
(3) 车辆维修档案管理制度中应明确二级维护“三检”（进厂、过程、竣工）记录单、机动车维修竣工出厂合格证（副本）、机动车维修费用结算清单等。
(4) 人员培训制度中应明确质量检验员、二级维护作业人员的维修技术和操作规范培训，以及从事燃气汽车和新能源汽车二级维护作业人员的上岗培训。
(5) 设备管理制度中应明确二级维护竣工检验设备的计量要求。
(6) 配件管理制度中应明确二级维护常用配件的采购、检查验收、库房管理、信息追溯、登记及台账等要求。
三、作业规范

（一）作业流程

机动车维修经营者应对进厂车辆，在二级维护作业实施前进行检测诊断，依据检测数据及结果进行故障诊断，确定附加作业项目并签订维修合同；在二级维护作业过程中，应进行过程检验；在二级维护作业完成后，应进行竣工质量检验。经竣工质量检验合格的车辆，应签发《机动车维修竣工出厂合格证》，提供《机动车维修费用结算清单》，结算票据资料应一并交付托修方。二级维护作业流程见图1。
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图1  二级维护作业流程图

（二）进厂检验

进厂检验也称维修前诊断检验，二级维护前的检测项目包括二级维护基本检测项目以及根据驾驶员反映的车辆技术状况确定的检测项目。二级维护基本检测项目及技术要求见附件4，根据驾驶员反映的车辆技术状况确定的检验项目及技术要求应符合汽车维修技术信息规定。二级维护作业实施前，应根据维护前检测项目的检测数据及结果，参照附件5填写进厂检验记录单并做好记录。

（三）维护作业
二级维护作业项目包括基本作业项目和附加作业项目，二级维护作业时应一并进行。
二级维护基本作业项目应依据《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344）《新能源汽车维修维护技术要求》（GB/T 44510）《压缩天然气汽车维护技术规范》（GB/T 27876）《液化天然气汽车维护技术规范》（JT/T 1009）等标准和汽车维修技术信息确定。GB/T 18344、GB/T 44510、JT/T 1009规定的燃油车、电动汽车和液化天然气汽车基本作业项目及技术要求见附件6。二级维护基本作业项目不得擅自减少，车辆配置确有特殊情形的，经研判后，由机动车维修经营者与道路运输经营者双方签字确认调整后的二级维护作业项目。

二级维护附加作业项目包括进厂检测确定的附加作业项目和二级维护作业过程中发现的其他需维修项目。
（四）过程检验

二级维护作业实施过程中应始终贯穿过程检验，确保二级维护基本作业项目和附加作业项目规范完整，维护质量符合对应的技术要求。二级维护作业实施过程中，应根据基本作业项目和附加作业项目，参照附件7填写二级维护过程检验记录单并做好记录。

（五）竣工检验

竣工检验也称竣工质量检验，二级维护作业完成后应进行竣工质量检验，竣工质量检验项目及技术要求见附件8，参照附件9填写二级维护竣工质量检验记录单并做好记录，竣工质量检验合格的车辆方可签发机动车维修竣工出厂合格证（格式参见附件10）。
四、数据上传

（一）数据内容

维修电子数据内容应至少包含维修企业名称、车牌号码、车辆识别代码（VIN码）、送修日期、送修里程、结算日期、结算清单编号、故障描述、维修项目、维修工时、配件名称、配件数量、配件编码和燃料（能源）类型等14个数据字段，维修项目应含“二级维护”。

（二）上传要求

机动车维修经营者在向托修方交付《机动车维修竣工出厂合格证》《机动车维修费用结算清单》结算票据资料及承修车辆后，应按照《机动车维修管理规定》第三十三条要求，将维修电子数据记录如实填报、及时上传至河南省综合交通运输管理服务平台—汽车维修电子健康档案系统。

五、资料归档

机动车维修经营者应建立车辆维修档案，在完成道路运输车辆二级维护作业后，应将维修合同（托修单）、二级维护基本作业项目及附加作业项目、进厂检验记录单、过程检验记录单、竣工质量检验记录单、机动车维修竣工出厂合格证（副本）、机动车维修费用结算清单（参见附件11）等资料，按照一车一档原则归档保存，纸质材料保存期限应不少于24个月。

第四章  交通运输管理部门

一、总体要求

县级以上交通运输主管部门应当按照职责权限和法定程序对道路运输经营者和机动车维修经营者二级维护工作进行监督检查，将道路运输车辆二级维护工作落实执行情况纳入道路运输经营者安全生产检查和隐患排查治理，将道路运输车辆二级维护作业能力要求、作业规范和数据上传情况纳入机动车维修经营者日常监督检查。
道路运输经营者和机动车维修经营者应当积极配合交通运输主管部门的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。
二、对道路运输经营者监督检查

县级以上交通运输主管部门在对道路运输经营者二级维护工作落实情况实施监督检查时，应重点检查二级维护制度建立、二级维护计划实施情况及资料归档等情况。
（一）二级维护制度建立情况

检查要点：二级维护实施主体及职责、二级维护周期及确定依据、二级维护计划、二级维护项目内容。

检查方法：查阅企业的制度文件、二级维护计划等资料，询问企业车辆技术管理人员。

常见问题：未设置二级维护工作实施部门，未明确部门和人员职责，未确定二级维护周期或确定的二级维护周期无依据，未编制二级维护计划，未明确二级维护作业项目内容或车辆有特殊配置的在项目内容中无体现。

处置措施：督促企业对发现的问题进行及时整改。

（二）二级维护计划实施情况

检查要点：二级维护计划执行情况、机动车维修竣工出厂合格证真伪性、二级维护作业真实性。

检查方法：查阅二级维护记录，可通过汽车维修电子健康档案系统查询维修记录核验机动车维修竣工出厂合格证的真伪性，同时结合车辆动态监控联网联控轨迹、包车牌或报班运营等信息核验二级维护作业的真实性。

常见问题：车辆未按计划（周期）开展二级维护作业，选择的维修企业不具备二级维护作业能力，伪造机动车维修竣工出厂合格证，未进行二级维护作业通过虚假方式获取机动车维修竣工出厂合格证。

处置措施：督促道路运输经营者对发现的问题及时进行整改；道路运输经营者存在未按计划（周期）开展二级维护作业或伪造机动车维修竣工出厂合格证或未进行二级维护作业通过虚假方式获取机动车维修竣工出厂合格证的，可视为未按规定维护车辆，按照《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条进行处罚。

发现维修企业超范围承修车辆、签发虚假机动车维修竣工出厂合格证、二级维护作业缺项漏项不符合技术要求、未按规定上传维护数据记录等违规问题的，将相关线索抄告至维修企业所在地交通运输主管部门。

（三）资料归档情况

检查要点：车辆二级维护记录登记规范性、二级维护作业资料完整性。

检查方法：查阅车辆技术档案中的二级维护资料，包括《车辆维护登记表》、机动车维修竣工出厂合格证、机动车维修费用结算清单、车辆主要零部件更换记录等。
常见问题：车辆维护记录登记不规范、二级维护作业资料不完整、未建立车辆技术档案。

处置措施：督促道路运输经营者对发现的问题及时进行整改。

三、对机动车维修经营者监督检查

县级以上交通运输主管部门在对机动车维修经营者二级维护工作实施监督检查时，应重点检查二级维护能力及制度建立、作业规范、数据上传及资料归档等情况。
（一）二级维护能力及制度建立情况

检查要点：备案情况、规范经营情况、设施设备及人员配备情况、制度建立情况。

检查方法：查阅备案信息、车辆维修台账及档案、管理制度文件，现场查看设施设备配备及管理情况，询问企业负责人。

常见问题：未按规定备案，超备案经营范围承修机动车，备案的设备（特别是二级维护竣工检验设备）未实际配备到位，场地设施不符合要求，人员配备不到位或未按要求持证，管理制度不健全。

处置措施：督促机动车维修经营者对发现的问题及时进行整改。对未按规定备案从事机动车维修经营的，依据《机动车维修管理规定》第四十九条进行处罚。对已备案但人员、场地、设施设备条件不符合《汽车维修业经营业务条件 第1部分：汽车整车维修企业》（GB/T 16739.1-2023）要求以及超备案经营范围承修机动车的，依据《机动车维修管理规定》第五十条进行处罚。
（二）二级维护作业规范情况

检查要点：“三检”（进厂、过程、竣工）制度落实情况、作业项目完整情况、作业流程规范情况。
检查方法：查阅车辆维修台账及档案，调阅二级维护工位的视频监控，询问企业负责人。
常见问题：未落实执行“三检”（进厂、过程、竣工）制度，二级维护作业缺项漏项，二级维护竣工检验项目不全，未进行竣工检验签发机动车维修竣工出厂合格证，未进行二级维护作业签发机动车维修竣工出厂合格证。

处置措施：督促机动车维修经营者对发现的问题及时进行整改。对二级维护竣工检验项目不全或未进行竣工检验或未进行二级维护作业签发机动车维修竣工出厂合格证的，可视为签发虚假机动车维修竣工出厂合格证，依据《机动车维修管理规定》第五十二条处罚；对二级维护作业缺项漏项的，依据《机动车维修管理规定》第五十三条责令其限期整改。

（三）二级维护数据上传情况

检查要点：二级维护数据上传的真实性、规范性、完整性、及时性。

检查方法：查阅车辆维修台账及档案，对比汽车维修电子健康档案系统上传的维修数据记录，调阅二级维护工位的视频监控。
常见问题：未上传二级维护数据记录，上传虚假的二级维护数据记录，上传的二级维护数据记录不规范完整，二级维护数据记录上传不及时。

处置措施：督促机动车维修经营者对发现的问题及时进行整改。对未将维修电子数据记录上传至省综合交通运输管理服务平台的，依据《河南省道路运输条例》第六十一条处罚；对上传虚假二级维护数据记录的，可视为签发虚假机动车维修竣工出厂合格证，依据《机动车维修管理规定》第五十二条处罚。

（四）资料归档情况

检查要点：车辆维修档案中二级维护资料的规范性、完整性。

检查方法：查阅车辆维修台账及档案，对比汽车维修电子健康档案系统上传的维修数据记录。
常见问题：车辆维修档案内容不规范完整、未建立车辆维修档案。

处置措施：督促机动车维修经营者对发现的问题及时进行整改。对未按规定建立车辆维修档案的，依据《机动车维修管理规定》第五十三条责令其限期整改。
附件

1.道路运输车辆二级维护推荐周期
2.车辆维护登记表
3.二级维护竣工检验设备
4.二级维护前基本检测项目及技术要求
5.二级维护进厂检验记录单
6.二级维护基本作业项目及技术要求
7.二级维护过程检验记录单
8.二级维护竣工质量检验项目及技术要求
9.二级维护竣工质量检验记录单
10.机动车维修竣工出厂合格证
11.机动车维修费用结算清单

附件 1
道路运输车辆二级维护推荐周期

	适用车型
	二级维护行驶里程间隔或行驶时间间隔

	客车
	小型客车(含乘用车)(车长≤6 m)
	40 000 km或120日

	
	中型及以上客车(车长>6 m)
	50 000 km或120日

	货车
	轻型货车
(最大设计总质量≤3 500 kg)
	40 000 km或120日

	
	轻型以上货车
(最大设计总质量＞3 500 kg)
	50 000 km或120日

	挂车
	50 000 km或120日


附件 2
车辆维护登记表

	序号
	车辆号牌
	车牌颜色
	车辆类别
	维护日期
	累计行驶里程（km）
	维护类别
	维护单位
	机动车维修竣工出厂合格证编号
	登记人员

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.车辆类别指客车、危货、普货；2.维护类别指一级维护、二级维护。


附件 3
二级维护竣工检验设备

	序号
	设备名称
	说明

	1 
	汽车故障电脑诊断仪
	

	2 
	外廓尺寸测量设备
	手动自动均可

	3 
	制动性能检验设备
	使用制动检验台，不适用台架的方可路试

	4 
	转向力——角测量仪
	

	5 
	侧滑台
	

	6 
	前照灯检测设备
	手动自动均可

	7 
	轮胎花纹深度尺
	

	8 
	排气分析仪
	适用于汽油、柴油车

	9 
	动力电池诊断设备
	适用于电动汽车

	10 
	绝缘电阻测试仪
	适用于电动汽车

	11 
	气密性检测仪
	适用于电动汽车


附件 4
二级维护前基本检测项目及技术要求

	常规装置

	序号
	检测项目
	内容
	技术要求

	1 
	故障诊断
	车载诊断系统(OBD)的故障信息
	装有车载诊断系统(OBD)的车辆，不应有故障信息

	2 
	转向系
	转向器和转向传动机构工作状况
	转向应轻便、灵活，无卡滞、异响现象，锁止、限位功能应正常

	3 
	传动系
	离合器、变速器、主减速器、差速器、传动轴工作状况
	离合器应接合平稳，分离彻底，操作轻便，无异响、打滑、抖动及沉重等现象；变速器应操纵轻便、档位准确，无异响、打滑及乱挡等异常现象；主减速器、差速器、传动轴工作应无异响

	4 
	行车制动
	行车制动性能
	按照GB 38900规定的台式空载检验方法进行，性能应符合GB 7258规定，其中，危险货物运输车辆、国际道路运输车辆以及从事一类和二类客运班线、包车客运的客车，其空载前轴制动不平衡率应小于等于20%，空载后轴制动不平衡率应小于等于24%(当后轴制动力小于后轴轴荷的60%时，制动不平衡率应小于等于后轴轴荷的8%)

	燃油车专用装置

	序号
	检测项目
	内容
	技术要求

	5 
	发动机
	发动机工作状况
	起动性能应良好，柴油发动机停机装置功能应有效，低、中、高速应运转稳定，无异响

	6 
	排放
	排气污染物
	点燃式发动机采用双怠速法或简易工况法，污染物限值应符合GB 18285规定。压燃式发动机采用自由加速法或加载减速法，污染物限值应符合GB 3847规定

	电动汽车专用装置

	序号
	检测项目
	内容
	技术要求

	7 
	电动汽车专用装置
	故障诊断
	使用诊断仪或专用检测设备对专用装置进行进厂检验，应无故障码

	液化天然气汽车专用装置

	序号
	检测项目
	内容
	技术要求

	8 
	LNG专用装置
	气密性检查
	按JT/T 1010进行气密性检查应合格

	注：符合GB 38900规定的加载制动检验条件的车辆，检查行车制动性能时，可增加GB 38900规定的加载制动检验方法。


附件 5
二级维护进厂检验记录单

	托修方
	
	车辆号牌
	
	道路运输证号
	

	托修方电话
	
	合同编号
	

	车型
	□小型客车     □中型及以上客车      □轻型货车     □轻型以上货车

	
	是否危险货物运输车辆、国际道路运输车辆或从事一类和二类客运班线、包车客运的客车：□是  □否

	常规装置

	故障诊断
	□无  □有，故障信息描述：                                  
	评价：

	外观状况
	检验项目
	检验结果
	检验项目
	检验结果
	检验项目
	检验结果

	
	转向机构
	
	离合器
	
	变速器
	


	
	主减速器
	
	差速器
	
	传动轴
	

	性能检测
	制动性能
	台架
	车轴
	一轴
	二轴
	三轴
	四轴
	五轴
	六轴

	
	
	
	空载轴制动率(%)
	检验结果
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	评价
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	空载制动不平衡率(%)
	检验结果
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	评价
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	整车参数
	检验项目
	整车制动率(%)
	驻车制动率(%)

	
	
	
	
	检验结果
	            
	

	
	
	
	
	评价
	
	

	燃油车专用装置

	外观状况
	检验项目
	检验结果

	
	发动机工作状况
	

	性能检测
	排气

污染物
	点燃式发动机
	怠速
	CO(%)：
	HC(×10-6)：
	评价：

	
	
	
	高怠速
	CO(%)：
	HC(×10-6)：
	评价：

	
	
	
	简易工况法
	实测值：
	评价：
	


二级维护进厂检验记录单（续）

	燃油车专用装置

	性能检测
	检验项目
	检验结果

	
	排气

污染物
	压燃式发动机
	自由加速
	烟度测量值(m-1)：
	平均值：   
	评价：

	
	
	
	
	①
	
	

	
	
	
	
	②  
	
	

	
	
	
	
	③
	
	

	
	
	
	加载减速
	烟度100%点：       
	评价：

	
	
	
	
	烟度80%点：
	

	
	
	
	
	氮氧化物80%点：
	

	电动汽车专用装置

	检验项目
	检验结果

	故障诊断
	□无  □有，故障或报警信息描述：  
	评价：

	液化天然气汽车专用装置

	检验项目
	检验结果

	气密性
	评价：

	托修方反映的问题
	

	附加作业项目
	

	检验结论：          

检验员签字：               年   月   日

维护厂家（章）
	托修方签字：

                     年   月   日

	注1：检验数据在“结果”栏填写。合格在“评价”栏划“○”，不合格在“评价”栏划 “×”，无此项目填“——”。

注2：检验记录单可根据实际维护前检测项目进行调整。


附件 6
二级维护基本作业项目及技术要求

	常规装置

	序号
	作业项目
	作业内容
	技术要求

	1 
	制动系
	制动液
	检查制动液液面高度，按规定的里程或时间更换制动液
	液面高度应符合规定

	2 
	
	制动管路、制动阀及接头
	检查制动管路、制动阀及接头
	制动管路、制动阀固定应可靠，管路应无老化、开裂、变形等现象，接头紧固，无漏气（油）现象

	3 
	
	储气筒、干燥器
	检查、紧固储气筒，检查干燥器功能，按规定里程或时间更换干燥剂
	储气筒应安装牢固，密封良好，无积水及油污、无漏气。干燥器功能正常，排水阀通畅 

	4 
	
	制动踏板
	检查、调整制动踏板自由行程
	制动踏板自由行程应符合规定

	5 
	
	行车制动
	检查行车制动
	行车制动功能应正常

	6 
	
	驻车制动
	检查驻车制动性能，调整操纵机构
	功能应正常，操纵机构应齐全完好、灵活有效

	7 
	
	防抱死制动装置
	检查连接线路，清洁轮速传感器
	各连接线及插接件应无松动，轮速传感器应清洁

	8 
	
	鼓式制动器
	检查制动间隙调整装置
	功能应正常

	9 
	
	
	拆卸制动鼓、轮毂、制动蹄，清洁轴承位、轴承、支承销和制动底板等零件
	应清洁，无油污，轮毂通气孔畅通

	10 
	
	
	检查制动底板、制动凸轮轴
	制动底板应安装牢固、无变形、无裂损。凸轮轴转动应灵活，无卡滞和松旷现象

	11 
	
	
	检查轮毂内外轴承
	滚柱保持架应无断裂，滚柱应无缺损、脱落，轴承内外圈应无裂损和烧蚀

	12 
	
	
	检查制动摩擦片、制动蹄及支承销
	摩擦片表面应无油污、裂损，厚度应符合规定。制动蹄应无裂纹及明显变形，铆接应可靠，铆钉沉入深度应符合规定。支承销应无过量摩损，与制动蹄轴承孔衬套配合应无明显松旷

	13 
	
	
	检查制动蹄复位弹簧
	复位弹簧不应有扭曲、钩环损坏、弹性损失和自由长度改变等现象

	14 
	
	
	检查轮毂、制动鼓
	轮毂应无裂损，制动鼓应无裂痕、沟槽、油污及明显变形

	15 
	
	
	装复制动鼓、轮毂、制动蹄，调整轴承松紧度、调整制动间隙
	润滑轴承，轴承位应涂抹润滑脂后再装轴承。装复制动蹄时，轴承孔均应涂抹润滑脂，开口销或卡簧应固定可靠。制动摩擦片与制动鼓摩擦面应清洁，无油污。制动摩擦片与制动鼓配合间隙应符合规定。轮毂转动灵活且无轴向间隙。锁紧螺母、半轴螺母及车轮螺母齐全，扭紧力矩应符合规定

	16 
	
	盘式制动器
	检查制动摩擦片和制动盘磨损量
	制动摩擦片和制动盘磨损量应在标记规定或维修技术信息中规定的范围内，其磨擦工作面不应有油污、裂纹、失圆和沟槽等损伤

	17 
	
	
	检查制动摩擦片与制动盘间的间隙
	制动摩擦片与制动盘之间的转动间隙应符合规定

	18 
	
	
	检查密封件
	密封件应无裂纹或损坏

	19 
	
	
	检查制动钳
	制动钳安装应牢固、无油液泄漏。制动钳导向销应无裂纹或损坏

	20 
	
	缓速器
	检查油面高度
	按规定的里程或时间更换液力缓速器油，油面高度应符合规定

	21 
	
	
	检查、校紧缓速器连接螺栓、螺母，检查定子与转子间隙，清洁缓速器
	缓速器应连接紧固，定子与转子间隙应符合规定，缓速器外表、定子与转子间应清洁，各插接件与接头连接应可靠

	22 
	转向系
	部件连接
	检查、校紧万向节、横直拉杆、球头销和转向节等部位连接螺栓、螺母
	各部件连接应可靠

	23 
	
	防尘套
	检查防尘套外观
	应无破损

	24 
	
	转向器润滑油及转向助力油
	检查油面高度，按规定的里程或时间更换转向器润滑油及转向助力油
	油面高度应符合规定

	25 
	
	转向器和转向传动机构
	检查部件技术状况
	转向节臂、转向器摇臂及横直拉杆应无变形、裂纹和拼焊现象，球销应无裂纹、不松旷，转向器无裂损、无漏油现象

	26 
	
	转向盘最大自由转动量
	检查、调整转向盘最大自由转动量
	危险货物运输车辆、国际道路运输车辆以及从事一类和二类客运班线、包车客运的客车中最大设计车速大于或等于 100 km/h 的，其转向盘的最大自由转动量应不大于10°，最大设计车速小于 100 km/h 的，应不大于20°。其他车辆转向盘的最大自由转动量应符合GB 7258规定。

	27 
	行驶系
	车轮及轮胎
	检查轮胎规格型号
	轮胎规格型号应符合规定，同轴轮胎的规格和花纹应相同，公路客车（客运班车）、旅游客车、校车和危险货物运输车辆的所有车轮及其他车辆的转向轮不得装用翻新的轮胎

	28 
	
	
	检查轮胎外观
	轮胎表面应无破裂、凸起、异物刺入及异常磨损。轮胎的胎冠、胎壁不得有长度超过25 mm或深度足以暴露出帘布层的破裂和割伤以及凸起、异物刺入等影响使用的缺陷。具有磨损标志的轮胎，胎冠的磨损不得触及磨损标志。无磨损标志或标志不清的轮胎，国际道路运输车辆以及从事一类和二类客运班线、包车客运的客车，转向轮的胎冠花纹深度应不小于3.8 mm（其中乘用车应不小于2.5 mm），其余轮胎胎冠花纹深度应不小于2.5 mm；其他车辆胎冠花纹深度应符合GB 7258规定

	29 
	
	
	检查轮胎气压
	轮胎气压应符合规定

	30 
	
	
	检查、校紧车轮及半轴螺栓、螺母
	螺栓、螺母应齐全完好，无松动，校紧车轮及半轴的螺栓、螺母，扭紧力矩应符合规定

	31 
	
	
	检查轮辋及挡圈
	轮辋及挡圈无裂损及变形

	32 
	
	
	视情进行轮胎换位
	同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎

	33 
	
	
	检查、调整车轮前束
	车轮前束值应符合规定

	34 
	
	悬架
	检查悬架弹性元件，校紧连接螺栓、螺母
	空气弹簧应无泄漏、外观无损伤。钢板弹簧应无断片、缺片、移位和变形，各部件连接可靠，U形螺栓螺母扭紧力矩应符合规定

	35 
	
	
	减振器
	减振器应稳固有效，无漏油现象，橡胶垫应无松动、变形及分层

	36 
	
	车桥
	检查车桥、车桥与悬架之间的拉杆和导杆
	车桥应无变形、表面无裂痕、油脂无泄漏，车桥与悬架之间的拉杆和导杆应无松旷、移位和变形

	37 
	传动系
	各连接部位
	检查、校紧变速器、传动轴、驱动桥壳、传动轴支撑等部位连接螺栓、螺母
	各部位应连接可靠，密封良好

	38 
	
	离合器
	检查、调整离合器踏板自由行程
	离合器踏板自由行程应符合规定

	39 
	
	变速器、主减速器、差速器
	清洁通气孔
	通气孔应通畅

	40 
	
	
	检查变速器、主减速器、差速器润滑油液面高度
	按规定的里程或时间更换润滑油，液面高度应符合规定

	41 
	
	传动轴
	检查防尘罩
	防尘罩应无裂痕、损坏，卡箍连接可靠，支架应无松动

	42 
	
	
	检查传动轴及万向节
	传动轴应无弯曲。传动轴及万向节应无裂损、不松旷

	43 
	
	
	检查传动轴承及支架
	轴承应无松旷，支架应无缺损和变形

	44 
	照明、信号指示装置、仪表、监控装置、线束
	前照灯
	检查前照灯
	前照灯应完好、有效，表面清洁，远近光变换应正常

	45 
	
	
	检查远光灯发光强度，视情调整前照灯光束照射位置
	远光灯发光强度、调整后远近光束垂直偏移应符合GB 7258规定

	46 
	
	信号指示装置
	检查信号指示装置及标识
	转向灯、制动灯、示廓灯、危险报警灯、雾灯、喇叭、标志灯、反射器及车身反光标识等信号指示装置应完好有效，表面清洁

	47 
	
	仪表
	检查仪表
	仪表应工作正常，无故障报警，制动气压值应符合规定

	48 
	
	监控装置
	检查监控装置
	摄像头、车载终端等监控装置应工作正常

	49 
	
	线束
	检查发动机舱及其他可视的线束
	插接件无松动、接触良好。线束布置整齐、固定牢靠，绝缘层无老化、破损，导线无外露。导线与蓄电池桩头连接牢固，并有绝缘套

	50 
	车架、车身及附属设施
	车架和车身
	检查、清洁车身
	车身外观及客车车厢内部整洁，车窗玻璃应齐全、完好

	51 
	
	
	检查车架和车身
	车架和车身无变形、断裂及开焊现象，连接可靠，车身周正。发动机罩锁扣锁紧有效。车厢铰链完好，锁扣锁紧可靠，固定集装箱箱体、货物的锁止机构工作正常

	52 
	
	
	检查车门、车窗启闭和锁止
	车门和车窗应启闭正常，锁止可靠。客车动力启闭车门的车门应急控制器及安全顶窗机件齐全、完好有效

	53 
	
	附属设施
	检查防眩目装置
	装置应完整有效

	54 
	
	
	检查调整后视镜
	后视镜应完好、无损毁，视野良好

	55 
	
	
	检查灭火器、客车应急锤
	灭火器配备数量及放置位置应符合规定，且在有效期内；客车应急锤配备数量及放置位置应符合规定

	56 
	
	
	检查停车楔、三角警告牌及反光背心
	停车楔数量应符合规定，三角警告牌、反光背心应齐全

	57 
	
	
	检查安全带
	安全带固定应可靠、功能有效

	58 
	
	
	检查风窗玻璃刮水器及风窗玻璃清洗液液面高度
	刮水器各挡位应工作正常，液面高度应符合规定

	59 
	
	支撑装置
	检查、润滑支撑装置，校紧连接螺栓、螺母
	应完好有效，润滑良好，安装牢固

	60 
	
	牵引车与挂车连接装置
	检查牵引销及其连接装置
	牵引销安装应牢固，无损伤、裂纹等缺陷，牵引销颈部磨损量符合规定

	61 
	
	
	检查、润滑牵引座及牵引销锁止、释放机构，校紧连接螺栓、螺母
	牵引座表面油脂应均匀，安装牢固，牵引销锁止、释放机构工作可靠

	62 
	
	
	检查转盘与转盘架
	转盘与转盘架贴合面无松旷、偏歪。转盘与牵引连接部件连接牢靠，转盘连接螺栓应紧固，定位销应无松旷、无磨损，转盘应润滑

	63 
	
	
	检查牵引钩
	牵引钩应无裂纹及损伤，锁止、释放机构工作应可靠

	64 
	其他
	蓄电池
	检查蓄电池
	液面高应度符合规定，通气孔应畅通，电桩、夹头清洁、牢固，免维护蓄电池电量状况指示正常

	65 
	
	防护装置
	检查侧防护装置及后防护装置，校紧螺栓、螺母
	完好有效，安装应牢固

	66 
	
	全车润滑
	检查、润滑各润滑点
	润滑嘴应齐全有效，润滑良好。各润滑点防尘罩应齐全完好。集中润滑装置应工作正常，密封良好

	67 
	
	整车密封
	检查泄漏情况
	全车应不漏油、不漏液、不漏气

	燃油车专用装置

	序号
	作业项目
	作业内容
	技术要求

	68 
	发动机
	空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器
	清洁或更换
	按规定的里程或时间清洁或更换滤清器。滤清器应清洁，衬垫无残缺，滤芯无破损。滤清器应安装牢固，密封良好

	69 
	
	发动机润滑油、冷却液及尿素罐液
	检查油（液）面高度，按规定的里程或时间更换润滑油、冷却液及尿素罐液
	油（液）面高度应符合规定，冷却液应与季节温度相匹配

	70 
	
	发动机排放机外净化装置
	检查发动机排放机外净化装置
	外观应无损坏、安装牢固

	71 
	
	燃油蒸发控制装置
	检查外观，检查装置是否畅通，视情更换
	碳罐及管路外观应无损坏、密封良好、连接可靠，装置畅通应无堵塞

	72 
	
	曲轴箱通风装置
	检查外观，检查装置是否畅通，视情更换
	管路及阀体外观应无损坏、密封良好、连接可靠，装置畅通应无堵塞

	73 
	
	增压器、中冷器
	检查、清洁中冷器和增压器
	中冷器散热片应清洁，管路应无老化，连接可靠，密封应良好。增压器运转应正常，无异响，无渗漏

	74 
	
	发电机、起动机
	检查、清洁发电机和起动机
	发电机和起动机外表应清洁，导线接头应无松动，运转应无异响，工作应正常

	75 
	
	发动机传动带（链）
	检查空压机、水泵、发电机、空调机组和正时传动带（链）磨损及老化程度，视情调整传动带（链）松紧度
	按规定里程或时间更换传动带（链）。传动带（链）应无裂痕和过量磨损，表面应无油污，松紧度应符合规定

	76 
	
	冷却装置
	检查散热器、水箱及管路密封
	散热器、水箱及管路应固定可靠，无变形、堵塞、破损及渗漏。箱盖接合表面应良好，胶垫应不老化

	77 
	
	
	检查水泵、节温器及风扇工作状况
	水泵应不漏水、无异响，节温器及风扇应工作正常

	78 
	
	火花塞、点火线圈、高压线
	检查火花塞间隙、积碳和烧蚀情况，按规定里程或时间更换火花塞
	应无积碳，无严重烧蚀现象，电极间隙应符合规定

	79 
	
	
	检查高压线和点火线圈外观及连接情况
	外观应无破损，连接可靠

	80 
	
	进、排气歧管、消声器、排气管
	检查进、排气歧管、消声器、排气管 
	外观应无破损，无裂痕，消声器功能应良好

	81 
	
	发动机舱自动灭火装置
	检查装置外观和有效期
	外观应完好，在有效期内

	82 
	
	发动机总成
	清洁发动机外部，检查隔热层
	应无油污、无灰尘，隔热层应密封良好

	83 
	
	
	检查、校紧连接螺栓、螺母
	油底壳、发动机支撑、水泵、空压机、涡轮增压器、进排气歧管、消声器、排气管、输油泵和喷油泵等部位应连接可靠

	电动汽车专用装置

	序号
	作业项目
	作业内容及要求

	84 
	整车绝缘
	检查整车绝缘电阻监测系统，绝缘电阻监测系统应无报警，如存在异常情况，应逐项排查并记录，绝缘电阻值应符合GB 18384的规定

	85 
	仪表、信号指示装置
	1)检查仪表外观及指示功能，仪表应完好有效，指示功能应正常；

2)检查信号指示装置，信号指示应无异常声光报警和故障提醒；

3)检查电池荷电状态(SOC)示值或参考行驶里程示值情况，应视情进行充电

	86 
	动力蓄电池系统
	工作状况
	读取SOC、电压、温度等参数，应符合汽车维修技术信息中的规定

	87 
	
	外观
	1)检查电池舱舱盖，电池舱舱盖应锁闭正常且无变形；鼻嗅检查，电池舱体周围应无刺激或烧焦等异味；

2)检查电池箱壳体表面，壳体表面应无破损、锈蚀和异常变形，无磕碰，无异味和渗漏；

3)检查电池托架结构表面，电池托架结构表面应无断裂、变形和锈蚀；

4)检查电池箱安全阀的外观，阀体应无破损、堵塞；

5)检查系统表面是否存在积尘或杂物，对存在积尘或杂物的，应使用风枪或毛刷进行清洁，外表面应无积尘或杂物，且干燥；

6)检查电池外部高、低压接口，高、低压接口内部应无水迹、烧蚀等痕迹，低压通信接口端子应无变形或松动现象；

7)检查高压线束及接插件，高压线束应无破损，与车辆运动部件间应无干涉，接插件应清洁、无破损；

8)检查动力蓄电池管理系统壳体、连接线束及接插件，壳体及连接线束应清洁、干燥，接插件应完好，线路布设应无干涉

	88 
	
	冷却系统
	1)检查运行工作状况，运行过程中应无异响和渗漏现象；

2)检查冷却液高度，视情补给或更换冷却液，液面高度应在液位标识的上下限之间；

3)检查冷却管路固定情况，软管与硬管连接处应无渗漏，管路布设应无干涉；

4)检查散热器或冷却装置的外观，外观应清洁，连接管路应固定可靠且无泄漏；

5)检查风冷过滤网外观，过滤网应洁净、无破损

	89 
	
	紧固
	1)检查系统安装固定情况，应固定牢固，动力蓄电池箱体及托架、动力蓄电池管理系统箱体等固定螺栓的紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

2)检查高压线束、接线柱等连接固定情况，线束及接线柱的连接应固定可靠、无松脱，紧固动力蓄电池及动力蓄电池管理系统的正负极接线柱固定螺栓，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

3)检查线束固定情况、接插件连接情况，线束应固定可靠、无脱落，接插件应锁紧可靠

	90 
	
	气密性
	按照汽车维修技术信息中的规定进行气密性测试，气密性应符合其规定

	91 
	驱动电机系统
	外观
	1)检查驱动电机壳体、减速器箱体及驱动电机控制器壳体外表面，外表面应无积尘、渗漏、裂纹，且应清洁、干燥；

2)检查高压线束，线束应无破损和老化现象，接线柱应无氧化腐蚀现象；

3)检查连接线束，线束应清洁、干燥且线路布设应无干涉；

4)检查运行工作状况，运行应平稳，且无异常振动和噪声

	92 
	
	冷却系统
	1)检查冷却液液面高度，视情补给或更换冷却液，液面高度应在液位标识的上下限之间；

2)检查冷却管路的固定情况，软管与硬管连接处应无渗漏，管路布设应无干涉

	93 
	
	紧固
	1)检查系统安装固定情况，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

2)检查高压线束、接线柱等连接固定情况，线束及接线柱的连接应固定可靠、无松脱，紧固驱动电机的三相接线柱、电机控制器的三相接线柱及正负极接线柱的固定螺栓，固定螺栓的紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

3)检查线束固定情况、接插件连接情况，线束应固定可靠无脱落，接插件应锁紧可靠；

4)视情或按照汽车维修技术信息中规定的里程或时间要求更换轴承，轴承应工作正常，无异响

	94 
	
	润滑系统
	检查润滑系统，视情补给或更换润滑油脂，润滑油液位高度应在液位标识的上下限之间

	95 
	高压配电系统
	1)检查各系统配置及系统箱体外表面是否存在积尘或杂物，对存在积尘或杂物的，应使用风枪或毛刷对箱体外部、内部各装置及相关插接件表面等进行清洁，外表面应无积尘或杂物，且干燥；

2)检查主开关通断情况，主开关通断功能应有效，开关动作应灵活，无卡滞现象，紧固熔断器接线螺母，熔断器接线螺母应固定牢靠；

3)检查系统安装固定情况，紧固高压配电装置及系统箱体的固定螺栓，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

4)检查高压线束、接线柱等连接固定情况，线束及接线柱的连接应固定可靠，无松脱；

5)检查线束固定情况、接插件连接情况，线束应固定无脱落，接插件应锁紧可靠

	96 
	高压维修开关
	1)检查维修开关工作状态及外观，应无松动，无发热现象，无烧蚀变形；

2)检查固定情况，紧固固定螺栓，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定

	97 
	车载充电机
	1)检查充电机外表面是否存在积尘或杂物，对存在积尘或杂物的，应使用风枪或毛刷进行清洁，外表面应无积尘或杂物，且干燥；

2)检查充电工作状态，充电连接应配合正常，充电保护应有效；

3)检查机体安装固定情况，紧固固定螺栓，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

4)检查高压线束及其接插件之间的连接固定情况，线束及接线柱连接应无松脱

	98 
	电源变换器
	检查变换器外表面是否存在积尘或杂物，对存在积尘或杂物的，应使用风枪或毛刷进行清洁，外表面应无积尘或杂物，且干燥

	99 
	电动空气压缩机
	1)检查电机运行状况，电机运行应无异响；

2)检查电机机体和控制器壳体等外表面是否存在积尘或杂物，对存在积尘或杂物的，应使用风枪或毛刷进行清洁，外表面应无积尘或杂物，且干燥；

3)检查连接线束、接线柱，线束应无破损老化，接线柱应无氧化腐蚀；

4)检查控制器连接线束，线束应清洁、干燥且应布线规范；

5)检查电机润滑系统，视情补给或更换润滑油脂，润滑油液位高度应在液位标识的上下限之间；

6)检查电动空气压缩机管路，管路应无漏气；

7)检查空气滤清器或油滤清器，并按照汽车维修技术信息中规定的里程或时间更换滤清器，滤清器应清洁且无破损；

8)检查电机机体和控制器壳体安装情况，紧固固定螺栓，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

9)检查高压线束、接线柱等连接固定情况，紧固电机三相接线柱固定螺栓，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

10)检查控制器线束固定情况、接插件连接情况，线束及接线柱连接应无松脱

	100 
	转向系统
	1)检查转向电机工作状况，电机运行应无异响；

2)检查电机机体和控制器壳体外表面是否存在积尘或杂物，对存在积尘或杂物的，应使用风枪或毛刷进行清洁，外表面应无破损、无腐蚀、无积尘或杂物，且干燥；

3)检查转向电机机体和控制器壳体安装固定情况，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

4)检查高压线束、接线柱等连接固定情况，紧固转向电机的三相接线柱、电机控制器的三相接线柱及正负极接线柱的固定螺栓，紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定；

5)检查控制器线束固定情况、接插件连接情况，线束应固定无脱落，接插件应锁紧可靠

	101 
	空调系统
	1)检查空调系统风机工作状况，风机运转应正常，且无异响；

2)检查系统各管路连接情况，各管路应连接可靠且无松动；

3)检查电动空调压缩机、正温度系数(PTC)加热器、蒸发器及冷凝器等外表面是否存在积尘或杂物，对存在积尘或杂物的，应使用风枪或毛刷进行清洁，外表面应无积尘或杂物，且干燥；

4)检查系统连接管路外表面，管路应无渗漏、破损；

5)检查部件安装固定情况，固定螺栓的紧固力矩应符合汽车维修技术信息中的规定

	102 
	电除霜器
	1)检查电除霜器外表面，外表面应无尘土杂物堵塞；

2)检查电除霜器工作状况，除霜出口应无异响，加热功能正常；

3)检查高压线束及其接插件之间的连接固定情况，线束及接线柱连接应无松动

	103 
	充电插座
	1)检查保护盖开启和锁闭情况，保护盖的开启锁闭功能应正常有效；

2)检查充电插座接插情况，接插应可靠无松脱；

3)检查充电插座外表面，表面应无异物、烧蚀、破损及生锈痕迹，插座内部应干燥、清洁

	104 
	整车线束、接插件
	1)检查整车线束外表面，线束绝缘层应无老化、破损，且无裸露；

2)检查整车接插件外表面，应无积尘、杂物，且干燥；

3)检查线束固定情况和接插件连接情况，线束固定可靠、无脱落，接插件应锁紧可靠

	105 
	制动能量回收系统
	检查制动能量回收系统工作状况，仪表显示的制动能量回收反馈信息应正常有效

	106 
	高压警告标记
	检查高压警告标记，应完好、规范、清晰，粘贴应牢固，无脱落

	107 
	电器舱
	1)检查电器舱舱门的关闭状态，舱门锁闭应完好有效；

2)鼻嗅检查，舱体周围应无刺激或烧焦等异味

	108 
	发电机
	检查发电机外观、线路、支架和皮带，发电机外观应清洁干燥，线路连接应可靠、无松动，发电机支架固定力矩应符合汽车维修技术信息中的规定，皮带应无松弛老化

	109 
	行星排
	按照汽车维修技术信息中规定的里程或时间更换润滑油

	110 
	电控离合器
	通过观察孔检查离合器分离轴承与分离指之间的间隙，间隙应符合汽车维修技术信息中的规定

	111 
	氢燃料汽车涉氢专用装置
	仪表、信号指示装置
	检查氢气SOC或参考行驶里程示值情况，应视情进行加氢

	112 
	
	燃料电池系统
	1)检查系统运行状况，系统运行时应无异响；

2)检查系统安装固定情况，应固定牢固，紧固螺栓的拧紧力矩应符合车辆维修保养手册要求，固定件表面应无锈蚀、裂纹和变形；

3)检查空气进气口和混排出口，应无异物；

4)检查空气滤清器进口，应无异物，应定期更换空气滤清器；

5)检查高、低压插接件，接口应清洁，无烧蚀、水迹，无破损、松动；

6)检查高、低压线束，应无破损；

7)检查燃料电池系统开关机时长，开关机时长应符合汽车维修技术信息中的规定；

8)检查冷却系统管路，应固定牢固,无泄漏；

9)检查燃料电池系统冷却液液位高度，视情补给，液位高度应在液位标识的上下限之间；

10)按照汽车维修技术信息中的规定，定期检测冷却液电导率、冰点，并视情更换冷却液，所更换的冷却液规格型号应符合其规定；

11)按照汽车维修技术信息中的规定和方法，定期更换去离子罐，更换后冷却液的电导率值应符合其规定；

12)按照汽车维修技术信息中的规定和方法，定期清洗、更换冷却液滤清器，冷却液滤清器表面应无异物；

13)按照汽车维修技术信息中的规定和方法，定期对燃料电池系统进行活化操作，活化后燃料电池系统性能应符合其规定

	113 
	
	车载供氢系统
	1)检查氢气加注口，应无油污、灰尘，防尘盖应完好，锁闭有效；

2)检查氢气加注口防尘盖旁边标示的燃料类型、公称工作压力和氢气瓶终止使用期限等信息，应清晰、完整；

3)检查涉氢管路、氢气瓶及氢气瓶固定支架外观，应无损伤、锈蚀、裂纹和变形；

4)检查氢气瓶、安全阀检定合格证，应在有效期内；

5)使用检漏液或气体检测仪检查连接管路的气密性，使用检漏液进行检测时，氢气管路应满足3 min内不出现起泡的要求，使用气体检测仪进行检测时，氢气泄漏速率应满足GB/T 24549的规定；

6)按照汽车维修技术信息中的规定，定期使用氢气浓度不大于3%的标准气体对氢浓度传感器进行检验，氢浓度传感器误差应不超过±15%，否则应进行更换；

7)按照汽车维修技术信息中的规定和方法，定期更换氢系统过滤器，更换后氢系统功能应符合其规定；

8)按照汽车维修技术信息中的规定和方法，定期更换氢气加注口O形圈，更换后密封性应符合其规定；

9)检查高压管路、氢气加注口的接地情况，应接地可靠，防静电措施有效；

10)检查车载供氢系统最高、最低温度值和氢浓度传感器显示值，应符合汽车维修技术信息中的规定；

11)检查车载供氢系统的压力表，读数应符合汽车维修技术信息中的规定；

12)检查泄压系统的温度驱动安全泄压装置(TPRD)或安全泄压装置(PRD)，不应被堵塞

	液化天然气汽车专用装置

	序号
	作业项目
	作业内容
	技术要求

	114 
	气瓶及固定支架
	1)检查外观；

2)检查安装情况；

3)紧固松动部位；

4)清洗外部；

5)视情况更换部件
	1)气瓶应清洁,气瓶表面应无严重划伤、凹凸、裂纹等,以及无异常凝露或结霜；

2)气瓶安装应牢固可靠,无窜动或旋动现象；

3)固定支架、紧固带及垫层应完好,并安装牢固；

4)出现以下情形应更换部件:

①瓶体出现裂纹或明显的凹陷、膨胀、弯曲；

②支架有明显损伤或严重锈蚀；

③气瓶失真空。

5)安装位置与方式应符合GB/T 20734的相关规定

	115 
	加液口、回气口
	1)检查外观；

2)检查安装情况；

3)检查气密性；

4)检查并视情况更换防尘盖及密封圈(或垫)；

5)检查加液接地装置；

6)更换部件后检查气密性
	1)加液口和回气口应保持清洁,安装牢固,无泄漏；

2)防尘盖应功能正常，防尘盖及密封圈(或垫)应完好，功能正常；

3)加液接地装置牢固,表面干净无锈蚀；

4)更换部件后系统应无泄漏

	116 
	管路、接头及卡箍
	1)检查外观；

2)检查安装情况；

3)检查气密性；

4)紧固松动部位；

5)按产品说明书规定周期更换管路密封件及卡箍；

6)更换部件后检查气密性
	1)管路及其接头应无擦伤等损伤,安装牢固,与其他部件无摩擦,无泄漏；

2)卡箍安装位置和方式应符合GB/T 20734的规定,并齐全完好,安装牢固；

3)更换部件后,应管路通畅,接头牢固,无泄漏

	117 
	安全阀
	1)检查安装情况；

2)检查气密性；

3)检查检定证明有效期； 

4)检查管路通畅性
	1)各阀门安装牢固,无泄漏；

2)安全阀检定合格证应在有效期内；

3)安全阀管路应保持通畅

	118 
	截止阀、单向阀、过流阀、调压阀
	1)检查安装情况；

2)检查气密性；

3)紧固阀门接头；

4)视情况拆检阀门,更换密封圈、垫及阀芯等；

5)视情况更换调压阀修理包；

6)更换部件后检查气密性
	1)各阀门安装牢固,无泄漏；

2)安装位置和方式应符合产品说明书要求；

3)更换部件后系统应无泄漏；

4)各阀门功能正常,截止阀开关灵活

	119 
	压力表、液位计
	1)检查外观、安装情况；

2)检查气密性；

3)检查仪表工作情况；

4)检查检定证明； 

5)视情况进行更换；

6)更换后检查气密性
	1)压力表表面无破损,安装牢固,无泄漏；

2)仪表工作正常、读数可靠；

3)压力表检定合格证应在有效期内；

4)更换压力表后系统应无泄漏

	120 
	汽化器及循环水路、缓冲罐
	1)检查外观；

2)检查安装情况；

3)检查密封性；

4)视情况清洗汽化器内部水垢；

5)重新安装后检查密封性
	1)汽化器、缓冲罐应保持清洁,无变形、锈蚀等,安装牢固,无泄漏；

2)循环水路应无弯折、工作正常,无泄漏;软管应无老化、油垢、裂纹,连接可靠；

3)汽化器及缓冲罐重新安装后,应无泄漏

	121 
	燃气滤清器
	1)检查排污情况；

2)清洁滤芯；

3)视情况更换滤芯；

4)更换部件后检查气密性
	燃气滤清器应清洁,功能正常,无泄漏

	122 
	电磁阀
	1)检查安装情况；

2)检查使用功能；

3)检查电磁阀磨损情况，视情况清洗或更换
	1)电磁阀及其控制装置连接可靠,工作正常；

2)电磁阀应清洁,功能正常

	123 
	燃气计量阀、混合器、节气门
	1)检查外观；

2)检查安装情况；

3)检查气密性；

4)清洗燃气计量阀、混合器各部件以及节气门碟片；

5)视情况更换混合器密封胶圈；

6)重新安装后检查气密性
	1)混合器、燃气计量阀应保持清洁,安装牢固,装配正确；

2)气道应保持通畅,无泄漏；

3)各部件应清洁；

4)燃气计量阀、混合器、节气门应功能正常；

5)系统应无泄漏

	124 
	LNG汽车专用标志
	检查标志完好性
	LNG汽车标志应符合GB/T 17676的相关规定

	125 
	燃气报警装置
	检查有效性
	燃气报警装置应功能正常


附件 7
二级维护过程检验记录单
	托修方
	
	车辆号牌
	
	道路运输证号
	

	托修方电话
	
	合同编号
	

	车型
	□小型客车     □中型及以上客车     □轻型货车    □轻型以上货车

	
	是否危险货物运输车辆、国际道路运输车辆或从事一类和二类客运班线、包车客运的客车：□是  □否

	故障诊断
	□无  □有，故障信息描述：                                  
	评价：

	常规装置

	检验项目
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价

	制动系
	制动液
	
	制动管路、制动阀及接头
	
	储气筒、干燥器
	

	
	制动踏板
	
	行车制动
	
	驻车制动
	

	
	防抱死制动装置
	
	鼓式制动器
	
	盘式制动器
	

	
	缓速器
	
	
	
	
	

	转向系
	部件连接
	
	防尘套
	
	转向器润滑油及转向助力油
	

	
	转向器和转向传动机构
	
	转向盘最大自由转动量
	
	
	

	行驶系
	车轮及轮胎
	
	悬架
	
	车桥
	

	传动系
	各连接部位
	
	离合器
	
	变速器、主减速器、差速器
	

	
	传动轴
	
	
	
	
	

	照明、信号指示装置、仪表、监控装置、线束
	前照灯
	
	信号指示装置
	
	仪表
	

	
	监控装置
	
	线束
	
	
	

	车架、车身及附属设施
	车架和车身
	
	附属设施
	
	支撑装置
	

	
	牵引车与挂车连接装置
	
	
	
	
	

	其他
	蓄电池
	
	防护装置
	
	全车润滑
	

	
	整车密封
	
	
	
	
	

	燃油车专用装置

	检验项目
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价

	发动机
	空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器
	
	发动机润滑油、冷却液及尿素罐液
	
	发动机排放机外净化装置
	

	
	燃油蒸发控制装置
	
	曲轴箱通风装置
	
	增压器、中冷器
	


二级维护过程检验记录单（续）
	燃油车专用装置

	检验项目
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价

	发动机
	发电机、起动机
	
	发动机传动带（链）
	
	冷却装置
	

	
	火花塞、点火线圈、高压线
	
	进、排气歧管、消声器、排气管
	
	发动机舱自动灭火装置
	

	
	发动机总成
	
	
	
	
	

	电动汽车专用装置

	检验项目
	评价
	检验项目
	评价
	检验项目
	评价

	整车绝缘
	
	仪表、信号指示装置
	
	动力蓄电池系统
	

	驱动电机系统
	
	高压配电系统
	
	高压维修开关
	

	车载充电机
	
	电源变换器
	
	电动空气压缩机
	

	转向系统
	
	空调系统
	
	电除霜器
	

	充电插座
	
	整车线束、接插件
	
	制动能量回收系统
	

	高压警告标记
	
	电器舱
	
	发电机
	

	行星排
	
	电控离合器
	
	氢燃料汽车涉氢专用装置
	

	液化天然气汽车专用装置

	气瓶及固定支架
	
	加液口、回气口
	
	管路、接头及卡箍
	

	安全阀
	
	截止阀、单向阀、过流阀、调压阀
	
	压力表、液位计
	

	汽化器及循环水路、缓冲罐
	
	燃气滤清器
	
	电磁阀
	

	燃气计量阀、混合器、节气门
	
	LNG汽车专用标志
	
	燃气报警装置
	

	附加作业记录
	更换配件记录

	项目
	内容
	配件名称
	数量
	修复
	更换

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	
	检检验结论：          

检检验员签字：                    年   月   日

维维护作业人员签字：



	注1：检验数据在“结果”栏填写。合格在“评价”栏划“○”，不合格在“评价”栏划 “×”，无此项目填“——”。

注2：过程检验记录单可根据实际维护项目进行调整。


附件 8
二级维护竣工质量检验项目及技术要求

	常规装置

	序号
	检验部位
	检验项目
	技术要求
	检验方法

	1 
	整车
	润滑
	全车各个润滑部位的润滑装置应齐全，润滑良好
	检视

	2 
	
	密封
	全车密封应良好，无漏油、无漏液和无漏气现象
	检视

	3 
	
	故障诊断
	装有车载诊断系统（OBD）的车辆应无故障信息
	检测

	4 
	
	车身对称部位高度差
	危险货物运输车辆、国际道路运输车辆以及从事一类和二类客运班线、包车客运的客车，其车体外缘左右对称部位高度差应小于或等于20 mm，其他车辆车体外缘左右对称部位高度差应符合GB 7258规定
	检测

	5 
	制动系
	行车制动性能
	应符合附件2-1中的技术要求
	检测，不适用于台架检测的车辆可采用路试仪器设备检测

	6 
	
	驻车制动性能
	应符合GB 7258规定
	检测，不适用于台架检测的车辆可采用路试仪器设备检测

	7 
	转向系
	转向机构
	转向轻便、灵活，转向无卡滞、异响现象
	检查、路试

	8 
	
	转向盘最大自由转动量
	应符合附件3-1中的技术要求
	检测

	9 
	行驶系
	轮胎
	同轴轮胎应为相同的规格和花纹，公路客车（客运班车）、旅游客车、校车和危险品运输车的所有车轮及其他机动车的转向轮不应装用翻新的轮胎，轮胎气压应符合规定
	检视、检测

	10 
	
	转向轮横向侧滑量
	应符合GB 7258规定
	检测

	11 
	
	悬架
	无异响。空气弹簧无泄漏、外观无损伤。钢板弹簧无断片、缺片、移位和变形
	检查、路试

	12 
	
	车桥
	无变形、表面无裂痕
	检视

	13 
	传动系
	离合器
	离合器应接合平稳，分离彻底，操作轻便，无异响、打滑、抖动和沉重等现象
	路试

	14 
	
	变速器、传动轴、主减速器
	变速器应操纵轻便、档位准确，无异响、打滑及乱挡等异常现象，传动轴、主减速器工作无异响
	路试

	15 
	牵引连接装置
	牵引连接装置和锁止机构
	汽车与挂车牵引连接装置应连接可靠，锁止、释放机构工作可靠
	检查

	16 
	照明、信号指示装置和仪表
	前照灯
	远光灯发光强度应符合GB 7258规定
	检测

	17 
	
	信号指示装置
	转向灯、制动灯、示廓灯、危险报警灯、雾灯、喇叭、标志灯及反射器等信号指示装置应完好有效
	检查

	18 
	
	仪表
	各类仪表应工作正常
	检查

	燃油车专用装置

	序号
	检验部位
	检验项目
	技术要求
	检验方法

	19 
	发动机
	发动机工作状况
	在正常工作温度状态下，发动机起动三次，成功起动次数应不少于两次，柴油机三次停机均应有效，发动机低、中、高速运转应稳定、无异响
	路试或检查

	20 
	排放
	排气污染物
	点燃式发动机采用双怠速法或简易工况法，应符合GB 18285规定。压燃式发动机采用自由加速法或加载减速法，应符合GB 3847规定
	检测

	电动汽车专用装置

	序号
	检验部位
	检验项目
	技术要求
	检验方法

	21 
	基本要求
	仪表信号装置
	车载仪表无异常声光报警，无故障码，荷电状态（SOC）、电压、电流、温度及绝缘电阻等示值应符合原设计规定
	检查

	22 
	
	高压线束、高压维修开关及接插件
	高压线束应布线规范、固定可靠，与车辆运动部件无干涉，线束绝缘层应无老化、破损和裸露；高压维修开关及各接插件应连接锁紧可靠，无松动、无卡滞，连接端子无异常烧蚀、发热及变形
	检查

	23 
	
	高压系统固定
	高压系统应安装固定可靠，紧固力矩应符合原设计规定，划线标记清晰
	检查

	24 
	
	电位均衡
	用于防护与B级电压电路直接接触的外露可导电部分的电位均衡应符合GB 18384的规定
	检测

	25 
	动力蓄电池系统
	动力蓄电池箱
	动力蓄电池箱的壳体应无变形、破损，无磕碰及损坏，无异味及渗漏
	检查

	26 
	
	托架
	动力蓄电池托架应无裂痕、变形、锈蚀
	检查

	27 
	
	高低压接口、端子、安全阀
	动力蓄电池包的外部高低压接口应无水迹、烧蚀痕迹，端子应无变形或松动现象，外部安全阀阀体外观应无破损、堵塞
	检查

	28 
	
	冷却系统
	动力蓄电池系统的冷却系统运行应无异常噪声、渗漏，冷却管路应固定牢固、无泄漏，布设无干涉，软管和硬管连接处无渗漏；散热器或冷却装置应功能正常，冷却液液面高度应符合原设计规定
	检查

	29 
	
	气密性
	动力蓄电池箱和冷却系统的气密性应符合原设计规定
	检测

	30 
	
	动力蓄电池管理模块
	动力蓄电池管理模块硬件安装应固定牢靠，安装方向应正确，动力蓄电池管理系统的软件版本号为适用版本
	检查

	31 
	驱动电机系统
	外观
	驱动电机、驱动电机控制器及减速器的外观应无渗漏、裂纹 
	检查

	32 
	
	油液
	应视情补给或更换润滑油、冷却液，油液规格及加注量应符合原设计规定
	检查

	33 
	
	运行
	驱动电机应运行平稳，无异常震动和噪声，混合动力电动汽车驱动系统动力切换应平滑
	检查

	34 
	
	高压接线盒
	驱动电机高压接线盒内应干燥、无冷凝水
	检查

	35 
	氢燃料汽车涉氢专用装置
	空气滤清器、冷却液滤清器
	燃料电池系统的空气滤清器、冷却液滤清器应功能正常，满足使用要求
	检查

	36 
	
	进气口、混排出口
	燃料电池系统空气进气口和混排出口应无异物
	检查

	37 
	
	开关机时长
	燃料电池系统开关机时长应符合原设计规定
	检查

	38 
	
	氢气瓶、安全阀
	氢气瓶、安全阀应在检定有效期内
	检查

	39 
	
	冷却液
	燃料电池系统冷却液电导率、冰点应符合原设计规定
	检查

	40 
	
	气密性
	车载供氢系统连接管路气密性应符合原设计规定
	检测

	41 
	
	传感器
	采用氢气浓度不大于3%的标准气体对氢浓度传感器进行检验，传感器误差应小于或等于15%
	检测

	42 
	
	氢气加注口、O形圈
	氢气加注口应无油污、灰尘，防尘盖附近标识的燃料类型、公称工作压力和储氢瓶终止使用期限等应清晰完整，O形圈满足使用要求
	检查

	43 
	
	接地、防静电
	高压供氢管路、氢气加注口的接地应可靠，防静电措施有效
	检测

	44 
	
	示值
	车载供氢系统最高最低温度值、氢浓度传感器显示值以及供氢系统压力表读数值应符合原设计规定
	检查

	45 
	
	TPRD、PRD
	泄压系统温度驱动安全泄压装置（TPRD）和安全泄压装置（PRD）应功能正常，无堵塞
	检查

	46 
	其他高压系统部件
	车载充电机
	车载充电机充电功能应正常，充电保护应有效
	检查

	47 
	
	电动空气压缩机、电动空调压缩机
	应功能正常，运行无异响 
	检查

	48 
	
	
	绝缘符合原设计规定
	检测

	49 
	
	充电插座防护盖
	充电插座防护盖应完好，开启、锁闭功能有效，仪表反馈充电正常
	检查

	50 
	
	高压警告标记
	高压警告标记应完好、规范、清晰，无脱落
	检查

	液化天然气汽车专用装置

	序号
	检验部位
	检验项目
	技术要求

	51 
	紧固
	气瓶、管路、电线等LNG专用装置主要部件的安装紧固应符合产品说明书的要求，卡箍牢固,无窜动、松动现象
	检查

	52 
	
	各类控制阀阀门接头、管路连接处应连接可靠,无松动
	检查

	53 
	气密性
	LNG专用装置应无泄漏
	检查

	54 
	LNG汽车专用标志
	LNG汽车专用标志应符合GB/T 17676 的规定
	检查


附件 9
二级维护竣工质量检验记录单 

	托修方
	
	车辆号牌
	
	道路运输证号
	

	托修方电话
	
	合同编号
	

	车型
	□小型客车      □中型及以上客车       □轻型货车      □轻型以上货车

	
	是否危险货物运输车辆、国际道路运输车辆或从事一类和二类客运班线、包车客运的客车：□是 □否

	常规装置

	故障诊断
	车载诊断系统(OBD)故障信息
	□无     □有     故障信息描述：                                         
	评价：

	外观状况
	项目
	评价
	项目
	评价
	项目
	评价

	
	润滑
	
	密封
	
	转向机构
	

	
	轮胎
	
	悬架
	
	车桥
	

	
	离合器
	
	变速器、传动轴、主减速器
	
	牵引连接装置和锁止机构
	

	
	信号指示装置
	
	仪表
	
	车身对称部位高度差
	高度差(mm):
	

	性能检测
	转向盘最大自由转动量( °) 
	
	评价：
	转向轮横向侧滑量(m/km)
	
	评价：         

	
	制动性能
	台架
	车轴
	一轴
	二轴
	三轴


	四轴
	五轴
	六轴

	
	
	
	空载轴制动率(%)
	结果
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	评价
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	空载制动不平衡率(%)
	结果
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	评价
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	整车参数
	项目
	整车制动率(%)
	驻车制动率(%)

	
	
	
	
	结果
	     
	

	
	
	
	
	评价
	
	

	
	
	路试
	初速度(km/h)
  ————
	参数
	制动距离(m)
	MFDD(m/s2)
	制动稳定性

	
	
	
	
	结果
	
	
	

	
	
	
	
	评价
	
	
	

	
	前照灯性能
	远光光强(cd)

	
	
	前照灯
	结果
	评价


	前照灯
	结果


	评价

	
	
	左 外
	
	
	右 外
	
	

	
	
	左 内
	
	
	右 内
	
	


二级维护竣工质量检验记录单（续）

	燃油车专用装置

	项目
	评价

	外观状况
	发动机工作状况
	

	性能检测
	排气

污染物
	点燃式发动机
	怠速
	CO(%)：
	HC(×10-6)：
	评价：

	
	
	
	高怠速
	CO(%)：
	HC(×10-6)：
	评价：

	
	
	
	简易工况法
	实测值：
	评价：

	
	
	压燃式发动机
	自由加速
	烟度测量值(m-1)：
	平均值：
	评价：

	
	
	
	
	①
	
	

	
	
	
	
	②  
	
	

	
	
	
	
	③
	
	

	
	
	
	加载减速
	烟度100%点：      
	评价：

	
	
	
	
	烟度80%点：
	

	
	
	
	
	氮氧化物80%点：
	

	电动汽车专用装置

	检验内容
	结果
	评价

	故障诊断
	□无  □有，故障描述：                                
	

	仪表指示、报警信号
	□无  □有，信号描述：                                
	

	高压线束固定及外观
	固定：        外观：                                        
	

	高压维修开关及接插件连接
	固定：        外观：                                              
	

	高压系统
	固定：        标记：
	

	电位均衡
	外壳与电平台间等电位电阻：                  Ω
	

	
	外壳与外壳间等电位电阻：                    Ω
	

	项目
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价

	动力蓄电池系统
	箱（包）壳体外观
	
	散热器外观
	

	
	托架外观
	
	冷却装置外观
	

	
	高低压接口、端子外观
	
	蓄电池箱气密性
	

	
	安全阀外观
	
	冷却系统气密性
	

	
	冷却液液位
	
	BMS硬件安装
	

	
	冷却管路外观及固定
	
	BMS软件版本
	

	驱动电机系统
	总成外观
	
	润滑油加注量
	

	
	冷却液规格
	
	运行情况
	

	
	冷却液加注量
	
	高压接线盒
	

	
	润滑油规格
	
	
	

	燃料电池系统
	空气滤清器功能
	
	开机时长
	

	
	冷却液滤清器功能
	
	关机时长
	

	
	进气口外观
	
	氢气瓶检定有效期
	

	
	混排出口外观
	
	安全阀检定有效期
	

	
	冷却液
	电导率：                  评价：
	冰    点：                  评价：


二级维护竣工质量检验记录单（续）
	电动汽车专用装置

	项目
	检验内容
	评价
	检验内容
	评价

	车载供氢系统
	氢气加注口外观
	
	储氢瓶终止使用期标识
	

	
	燃料类型标识
	
	O形圈
	

	
	公称工作压力标识
	
	供氢管路气密性
	

	
	高压管路接地
	
	氢加注口接地
	

	
	车载供氢系统温度
	最高：℃，评价：

最低：℃，评价：
	氢浓度传感器
	显示值：  评价：

误    差：  评价：

	
	供氢系统压力表读数
	
	安全泄压装置
	TPRD：    评价：

PRD：      评价：

	其他
	充电功能
	
	充电插座防护盖
	

	
	空气压缩机运行
	
	高压警告标记
	

	
	空调压缩机运行
	
	
	

	液化天然气汽车专用装置

	检验项目
	检验结果
	检验项目
	检验结果

	
	紧固程度
	气密性（或密封性）
	
	紧固程度
	气密性（或密封性）

	气瓶
	
	
	固定支架
	
	

	加液口
	
	
	回气口
	
	

	管路
	
	
	卡箍
	
	

	安全阀
	
	
	截止阀
	
	

	单向阀
	
	
	过流阀
	
	

	调压阀
	
	
	压力表
	
	

	汽化器
	
	
	循环水路
	
	

	缓冲罐
	
	
	燃气滤清器
	
	

	燃气计量阀
	
	
	混合器
	
	

	检验项目
	检验结果
	检验项目
	检验结果

	液位计
	
	电磁阀
	

	节气门
	
	燃气报警装置
	

	LNG汽车专用标志
	
	
	

	检验结论：          

检验员签字：                年   月    日

	注1：检验数据在“结果”栏填写。合格在“评价”栏划“○”，不合格在“评价”栏划 “×”，无此项目填“——”。

注2：制动性能检验选择“台架”或“路试”。路试制动性能采用“制动距离”或“充分发出的平均减速度MFDD”评价。

注3：竣工质量检验记录单可根据实际维护项目进行调整。


附件10
机动车维修竣工出厂合格证
1.“机动车维修竣工出厂合格证”式样（正面）
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	剪开线
	空白
	中折线
	
	
	


 2.“机动车维修竣工出厂合格证”内容

	NO.00000000

存根
	NO.00000000

车属单位保管
	NO.00000000

质量保证卡

	托修方
	
	
	托修方
	
	
	该车按维修合同进行维修，本厂对维修竣工的车辆实行质量保证，质量保证期为车辆行驶            万公里或者          日。在托修单位严格执行走合期规定、合理使用、正常维护的情况下，出现的维修质量问题，凭此卡随机动车维修竣工出厂合格证，由本厂负责包修，免返修工料费和工时费，在原维修类别期限内修竣交托修方。

	车牌号码
	
	
	车牌号码
	
	
	

	车型
	
	
	车型
	
	
	

	发动机型号/编号
	
	
	发动机型号/编号
	
	
	

	底盘（车身）号
	
	
	底盘（车身）号
	
	
	

	维修类别
	二级维护
	
	维修类别
	二级维护
	
	

	维修合同编号
	
	
	维修合同编号
	
	
	

	出厂里程表示值
	
	
	出厂里程表示值
	
	
	

	该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。
	该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。
	返修情况记录：

	质量检验员：
	（盖章）
	质量检验员：
	（盖章）
	次数
返修项目
返修日期
修竣日期
送修人
质检员


	承 修 单 位：
	（盖章）
	承 修 单 位：
	（盖章）
	

	进厂日期：
	出厂日期：
	进厂日期：
	出厂日期：
	

	托修方接车人：                                        （签字）
	托修方接车人：                                       （签字）
	维修发票号：
	

	接车日期：
	接车日期：
	维修竣工出厂日期：
	

	（对应正面合格证面）
	（对应正面合格证面）
	（对应正面白底）


注：1.外廓尺寸为260mm×184mm。“存根”、“车属单位保管”字体为小四号仿宋；“质量保证卡”字体为五号仿宋。

        2.材质：157克铜版纸。

附件 11
机动车维修费用结算清单

                                     机动车维修费用结算清单编号：
	机动车所有人
	
	送修人
	
	联系电话
	

	品牌型号
	
	车牌号码
	
	发动机号
	

	车辆识别代码(VIN)
	
	车辆类型
	

	维修企业名称
	
	维修企业联系人
	

	维修企业地址
	
	维修企业联系电话
	

	维修企业统一社会信用代码或组织机构代码
	
	
	

	送修日期
	
	出厂日期
	
	维修类别
	二级维护

	送修里程
	
	
	出厂里程
	
	

	故障描述
	

	工时费用
	序号
	维修项目
	工时(人·时)
	工时单价[元/(人·时)]
	工时费用(元)

	
	1
	二级维护
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	小计(元)：
	

	材料费用
	序号
	材料名称
	配件编码
	品牌
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	配件属性
	是否为托修方自备配件

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计(元)：
	
	

	其他费用
	序号
	项目
	金额(元)

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	小计(元)：
	

	总费用：
	

	旧件处理结果：
	□旧件已确认，由托修方收回       □旧件已确认，由承修方收回

	1.本机动车维修费用结算清单一式两联，分别由托修方、承修方留存。

2. 机动车维修费用结算清单项目及应付金额经双方核实，托修方签字后生效。

3.承修方不承担托修方自备配件质量保证责任。

4.企业承诺本次维修质量保证期为车辆行驶____公里或者____日，里程和时间以先到者为准。

5.企业承诺本次维修的新能源汽车专用部件________维修质量保证期为________。

6.请扫描二维码或登录汽车维修电子健康档案系统，对本次维修服务进行评价。

承修方(盖章)：[image: image8.png]



日期：       年     月     日

汽车维修电子健康档案系统：

××××××××××

托修方签名(盖章)：

日期：       年     月     日





