
附件1
 河南省地理信息院 申请测绘资质

主要信息公开表（试行）
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	河南省地理信息院

	单位性质
	事业

	注册地址
	郑州市金水区黄河路8号

	法定代表人
	朱志军

	已有资质等级类别
	甲级：摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、界线与不动产测绘、互联网地图服务。 乙级：测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)。

	申请资质等级类别
	甲级：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、互联网地图服务。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	印青
	女
	55
	#

	2
	石晶
	女
	46
	#

	3
	李敏
	女
	45
	#

	4
	邓丽霞
	女
	50
	#

	5
	闵元
	女
	49
	#

	6
	廖斌杰
	男
	59
	#

	7
	杨进
	女
	53
	#

	8
	徐海珍
	女
	47
	#

	9
	李小勇
	男
	47
	#

	10
	王品
	女
	52
	#

	11
	孟洁
	女
	54
	#

	12
	窦小楠
	女
	44
	#

	13
	金子鑫
	男
	44
	#

	14
	李旭
	男
	40
	#

	15
	宋碧波
	女
	37
	#

	16
	王石岩
	男
	45
	#

	17
	段清友
	男
	56
	#

	18
	谷璐
	女
	54
	#


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	佟丽娜
	女
	50
	#

	2
	赵克洋
	女
	49
	#

	3
	符爱琴
	女
	53
	#

	4
	赵慧
	女
	46
	#

	5
	常俊
	女
	52
	#

	6
	张新雨
	男
	43
	#

	7
	李昭
	女
	47
	#

	8
	方强
	男
	48
	#

	9
	许言
	女
	43
	#

	10
	胡惊鹏
	男
	42
	#

	11
	毛航
	男
	37
	#

	12
	张勇
	男
	47
	#

	13
	朱琳
	女
	38
	#

	14
	杨大伟
	男
	41
	#

	15
	邓丽
	女
	37
	#

	16
	刘杰
	女
	36
	#

	17
	王渊博
	男
	36
	#

	18
	赵艳坤
	男
	38
	#

	19
	段晓玲
	女
	45
	#

	20
	张晓萌
	女
	46
	#

	21
	牛贝贝
	女
	36
	#

	22
	张心红
	女
	51
	#

	23
	白玉
	女
	50
	#


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王冬冬
	男
	37
	#

	2
	黄亚
	男
	35
	#


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	6
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	7
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	8
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	智慧时空 D1M
	1

	9
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS30 0.5"
	1

	10
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS02PLUS-5测图版
	1

	11
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡 TS02 PLUS 5"R500
	1

	12
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡 TS02 PLUS
	1

	13
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS50I
	1

	14
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS02PLUS-5测图版
	1

	15
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡 TS02 PLUS 5"R500
	1

	16
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡 TS02 PLUS
	1

	17
	水准仪（不低于S1级精度）
	徕卡sprinter350
	1

	18
	无人飞行测量采集系统
	大地测量仪器 无人机MDCA
	1

	19
	无人飞行测量采集系统
	DJI Matrice 4E
	1

	20
	无人飞行测量采集系统
	飞马智能航测系统D2000
	1

	21
	专业测绘航摄仪及其他测绘传感器
	飞马智能航测系统D-OP3000
	1

	22
	摄影测量系统
	航天远景 MApMatrixv4.0
	8

	23
	地下管线探测仪
	徕卡管线探测仪Ultra
	1

	24
	地下管线探测仪
	徕卡管线探测仪Ultra
	1

	25
	地下管线探测仪
	徕卡管线探测仪Ultra
	1

	26
	地理信息处理软件
	南方数码 IDATA V1.0
	5

	27
	地理信息处理软件
	EPS地理信息工作站
	8

	28
	数据服务器
	戴尔DELL T630
	1

	29
	独立地图引擎
	超图 云GIS应用服务器平台
	1


四、测绘业绩

	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	“数字新乡”1:1000地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新项目
	1.新乡市主城区359.85平方千米0.1米彩色数码航空摄影、像控测量、控制点加密及1:1000数字正射影像(DOM)更新建库;277.68平方千米的1:1000比例尺数字线划图(DLG)数据更新与建库。2.天地图新乡版面及数据更新（1）数据融合:建成区地名地址数据、大比例尺DLG、高分辨率影像、行业专题等数据资源融合;（2）天地图新乡一体化建设:门户网站、用户管理、运维管理等系统研发，实现与国家级、省级主节点的“五个统一”。
	2024-11-24
	测绘航空摄影
	140.97
	新乡市自然资源和规划局

	2
	实景三维驻马店建设项目
	完成驻马店市中心城区180平方公里实景三维建设项目。包含基础数据生产、数据库管理系统建设、支撑环境建设、示范应用建设和项目质检五部分建设内容。

1、基础数据生产。覆盖任务区范围获取优于0.05米分辨率的倾斜摄影影像、激光点云等数据;制作优于0.05米分辨率倾斜摄影三维模型及地标模型单体化;制作优于0.05米分辨率真正射影像(TDOM)及0.5米格网DEM(数字高程模型);进行城市三维模型(LOD1.3级)构建;城市级基础地理实体数据制作;1:1000大比例尺数字线划图(DLG)更新;对物联感知数据进行接入与融合。

2、数据库管理系统建设。建设地理场景数据库、基础地理实体数据库、大比例尺DLG数据库、实景三维元数据库。建设数据库管理系统，集成管理市县层面实景三维数据库，按需向省级层面提供数据或在线服务，配合省级和国家层面完成相应的数据和服务前置。

3、支撑环境建设。包括存储设备、管理和应用等方面的软件系统，以及支撑上述软件运行的硬件基础设施等。按照自主可控的要求，采用国安软件，开展支撑环境建设。

4、示范应用建设。坚持需求导向、问题导向，通过示范建设推动实景三维成果广泛应用。根据采购人需求，开展应用示范建设，支撑自然资源管理和支撑经济社会高质量发展。

5、项目质检。实景三维成果质量合格率达到100%，成果质量优良品率达到80%以上。在质检过程中要严格遵循项目技术文件中的技术指标、规格和要求，确保成果质量合格。按照采购人的要求，通过具有中国计量认证检验检测机构资质的单位对项目成果进行质量检验。
	2026-07-17
	测绘航空摄影
	352.38
	驻马店市自然资源和规划局

	3
	巴林左旗高精度高分辨率监测底板影像获取项目
	采用有人机航空摄影方式获取巴林左旗全域约2483平方千米范围内优于0.2米分辨率的航空影像数据(包括真彩色影像数据及POS数据)，激光雷达获取点云密度不少于2点/平方米的激光点云数据，制作地形级(1:2000标准)高精度实景三维地理场景数据。
	2026-05-23
	测绘航空摄影
	115.00
	浙江国遥地理信息技术有限公司

	4
	长治摄区2024年度航空航天遥感数据获取项目
	按照相关标准规范要求获取长治摄区面积约4900平方千米范围机载激光点云数据(点云密度:16点/平方米)原始资料，经POS数据处理、点云数据解算、航带接拼接等处理形成点云数据，提供的点云数据满足1:500比例尺成图要求，航摄时相要求2024年7月-10月。
	2024-10-30
	测绘航空摄影
	240.00
	浙江国遥地理信息技术有限公司

	5
	实景三维模型制作项目-濮阳支队
	按照甲方指定范围和区域进行实景三维模型建设，共计18个防卫目标，31平方千米。具体内容及技术要求为:1.倾斜摄影模型数据采集及建模，模型成果格式采用通用0SGB格式;

2.坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系，高程基准采用1985国家高程基准;

3.三维模型分辨率优于0.03米;

4.可将拍摄的倾斜摄影数据进行后期处理，完成建模后可导入相关应用系统。
	2025-12-24
	测绘航空摄影
	14.00
	中国人民武装警察部队濮阳支队参谋部

	6
	实景三维模型制作项目-漯河支队
	按照甲方指定范围(漯河市内)和区域(总面积>30k㎡)进行实景三维模型建设，具体技术要求为:

1、拍摄的倾斜摄影数据进行后期处理，倾斜摄影模型数据采集及建模成果格式采用通用OSGB格式(如甲方需将模型格式转为3Dlite格式时，须免费提供服务)，完成建模后导入相关应用系统;2、坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系，高程基准采用1985国家高程基准;三维模型分辨率优于0.03米;区域重合的实景三维模型可合并建模，重合面积可视情调整采集其他地点;6、乙方须向甲方提供合同签订次年始，5年内每年不少于2次河南省全境1:1000卫星影像图;7、乙方须为甲方提供技术培训和技术支持，合同签订之日起组织甲方至少1人开展技术培训，确保甲方完全精通实景三维建模技术，能够独立制作实景三维模型;8、在漂河市内发生重要地形变化(如市委市政府搬迁、执勤目标搬迁、新建扩建重要民生目标等甲方认定为重要地形变化等情形)时乙方须无条件协助甲方更新漯河市实景三维模型。
	2025-11-17
	测绘航空摄影
	19.62
	中国人民武装警察部队漯河支队

	7
	实景三维制作模型项目-洛阳支队
	按照甲方指定范围和区域进行实景三维模型建设，共计9个防卫目标室外模型，总面积为6平方千米，具体为:洛阳市人民政府、洛阳火车站、洛阳龙门站、洛阳北郊机场、小浪底水利枢纽、洛阳监狱、洛阳市看守所、河南省第四监狱、豫西监狱。洛阳龙门站一楼、二楼候车大厅室内三维建模。技术要求如下:1.倾斜摄影模型数据采集及建模，模型成果格式采用通用0SGB格式;2.坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系，高程基准采用1985国家高程基准;3.三维模型分辨率优于0.03米;4.可将拍摄的倾斜摄影数据进行后期处理，完成建模后可导入相关应用系统。
	2025-12-05
	测绘航空摄影
	8.28
	中国人民武装警察部队洛阳支队参谋部

	8
	驻马店市重要目标实景三维模型制作项目
	按照甲方指定范围和区域进行实景三维模型建设，具体技术要求为:1.倾斜摄影模型数据采集及建模，模型成果格式采用通用0SGB格式;2.坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系，高程基准采用1985国家高程基准;3.三维模型分辨率优于0.03米:4.可将拍摄的倾斜摄影数据进行后期处理，完成建模后可导入相关应用系统:5.采集目标11个，面积共计43.96平方千米;6.提供三维模型配套使用软件、技术信息服务和辖区卫星地图，5年之内，每年免费提供更新维护1次，采集的三维数据模型可融入卫星地图操作使用
	2026-07-17
	测绘航空摄影
	17.58
	中国人民武装警察部队驻马店支队


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	


